

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **RA20系列** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | Operating temp.工作温度。 range范围  (-10 to +100°C) （-10至+100 ° C） | | Operating temp.工作温度。 range范围  (-55 to +100°C) （-55至+100 ° C） | | |  | Shaft lock轴锁 |  | Shaft lock轴锁 | | Panel mount面板安装 | RA20Y RA20Y | RA20YL RA20YL | RA20X RA20X | RA20XL RA20XL | | PCB mount terminal印刷电路板安装终端 | RA20YP RA20YP |  |  |  | | Panel mount,面板安装，  Dual unit双单元 | RA20YG RA20YG |  |  |  | | | Standard Specifications 标准规格   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Item项目 | Unit单位 | Standard标准 | | Total resistance range总阻值范围 | ohm欧姆 | B: 10 to 20K乙：10至20K  A, C: 100 to 3K一，空调：100至3K的 | | Total resistance tolerance总阻值公差 | % ％ | + 10( + 5, + 2, + 1) + 10（+ 5 + 2 + 1） | | Power rating额定功率 | Watt/瓦特/ IMG_256 | B: 1/40乙：1 / 40  A, C: 0.5/40一，空调：0.5/40 | | Mechanical angle机械角度 | IMG_257 | 290 290 | | Rotational life旋转寿命 | cycles周期 | 15,000 15000  shaft lock type:500轴锁的类型：500 | | Operating temp.工作温度。 range范围 | IMG_258 | Y: -10 to +100 Ÿ：-10至+100  X: -55 to +100谢：-55〜+100 | | | |