

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| **RA20系列** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型 | Operating temp.工作温度。 range范围 (-10 to +100°C) （-10至+100 ° C） | Operating temp.工作温度。 range范围 (-55 to +100°C) （-55至+100 ° C） |
|  | Shaft lock轴锁 |  | Shaft lock轴锁 |
| Panel mount面板安装 | RA20Y RA20Y | RA20YL RA20YL | RA20X RA20X | RA20XL RA20XL |
| PCB mount terminal印刷电路板安装终端 | RA20YP RA20YP |  |  |  |
| Panel mount,面板安装， Dual unit双单元 | RA20YG RA20YG |  |  |  |

 |
| Standard Specifications 标准规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item项目 | Unit单位 | Standard标准 |
| Total resistance range总阻值范围 | ohm欧姆 | B: 10 to 20K乙：10至20K A, C: 100 to 3K一，空调：100至3K的 |
| Total resistance tolerance总阻值公差 | % ％ | + 10( + 5, + 2, + 1) + 10（+ 5 + 2 + 1） |
| Power rating额定功率 | Watt/瓦特/ IMG_256 | B: 1/40乙：1 / 40 A, C: 0.5/40一，空调：0.5/40 |
| Mechanical angle机械角度 | IMG_257 | 290 290 |
| Rotational life旋转寿命 | cycles周期 | 15,000 15000 shaft lock type:500轴锁的类型：500 |
| Operating temp.工作温度。 range范围 | IMG_258 | Y: -10 to +100 Ÿ：-10至+100 X: -55 to +100谢：-55〜+100 |

 |

 |

 |